云浮市生态环境局

云环（新兴）审〔2021〕52号

关于新兴县新成工业园东园东成片区基础设施建设工程二期建设项目环境影响报告表

的批复

新兴县新成工业园开发有限公司：

你公司报来《新兴县新成工业园东园东成片区基础设施建设工程二期建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、新兴县新成工业园东园东片区基础设施建设工程二期建设项目（以下简称“项目”）位于云浮市新兴县东成镇。项目平整场地约1192667m2，建设内容包括1条主干路（东园大道东段），1条城市次干路（规划经五路）以及5条城市支路（规划纬二路、规划纬三路、规划纬四路、规划经二路、规划经四路），道路设计总长约5.344km，其中，城市主干路（东园大道东段）长度为1.303km，双向6车道，道路红线宽度40m，设计行车速度为50km/h；城市次干路（规划经五路）长度为0.390km，双向4车道，道路红线宽度30m，设计行车速度为40km/h；城市支路长度共为3.651km，双向2车道，道路红线宽度16m，设计行车速度为30km/h。项目全线建设给排水工程（含给水、雨水、污水，最大管径DN1500）及市政配套设施，新建排洪渠1.48km，边坡防护93600m2。项目总投资51377.15万元，其中环保投资110万元，环保投资占比0.21%

二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意项目按照《报告表》所列性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护措施等进行建设。项目还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。根据《报告表》，项目施工期场地内不设施工营地，施工废水经沉砂池沉淀后回用，暴雨径流经沉砂池处理后排入雨水管网，生活污水经沉淀池沉淀处理后，回用于周边林地绿化灌溉；营运期产生的路面径流经雨水管网收集后排入附近河涌。

（二）严格落实大气污染防治措施。根据《报告表》，项目施工期对施工扬尘采取洒水抑尘，对建筑材料临时堆放区采取喷洒水、覆盖等措施；运输车采取防洒设备。营运期机动车排放的主要大气污染物到相应排放标准要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。根据《报告表》，项目施工期经选用低噪声设备、隔声，减震及合理布局、围蔽、距离衰减等措施处理后，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；营运期噪声经采取绿化衰减、加强交通车辆管理与路面养护等措施。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。根据《报告表》，项目施工期产生的弃土弃渣拟送至正在建设中的新成工业园·北园三期东片区平整土地及道路使用，生活垃圾分类收集，委托环卫部门清运处理；运营期产生路面垃圾，由环卫部门定期清理清运。

（五）严格落实生态环境保护措施。根据《报告表》，项目施工期合理安排工期，尽量避开雨季施工，落实临时工程防护措施，减少或避免水土流失；营运期沿线进行绿化。

（六）严格执行项目《报告表》中提出的其他环境影响防治对策，确保各类污染物达标排放，按规范处理，加强对环保设施的环境管理及定期维护。

三、根据项目性质和《报告表》分析，本项目为市政道路建设工程，为非生产性项目，不设总量控制指标。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护措施发生重大变动的，建设单位应当重新向有审批权的生态环境行政主管部门报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按有关规定办理竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入使用。

该项目的建设及运营期的环境现场监督管理工作，以及竣工环境保护验收监管工作由执法大队负责。

八、以上批复仅限于报告表中所评价的新兴县新成工业园东园东成片区基础设施建设工程二期建设项目。

九、本批复未尽事宜，按国家和省有关法律法规和相关政策，以及市、县有关规定和要求执行。

云浮市生态环境局

2021年10月14日

公开方式：主动公开

抄送：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会