新兴县水务局

新水函〔2022〕143号
关于云浮新成工业园东园麟凤桥、骑龙桥

建设工程防洪评价报告的批复

新兴县交通运输服务中心：

你中心报来的“关于审批《云浮新成工业园东园麟凤桥、骑龙桥建设工程防洪评价报告》（以下简称《评价报告》）的请示”及附件收悉。2022年6月7日，我局组织召开了《评价报告》专家评审会，会议形成了《专家组评审意见》（详见附件）。2020年7月21日，收到业主单位报送的《评价报告》（报批稿），经研究，根据国家法律、法规、规范标准及其他相关要求，就有关问题批复如下：

一、基本同意《评价报告》中水文计算方法和计算成果，根据报告计算成果，麟凤桥100年一遇设计水位加超高为35.37m，该河段防洪标准为20年一遇，桥梁按100年一遇洪水设计，其梁底高程最低处为36.57m,最低处梁底高程符合100年一遇行洪要求；骑龙桥100年一遇设计水位加超高为35.66m，该河段防洪标准为20年一遇，桥梁按100年一遇洪水设计，其梁底高程最低处为39.54m,最低处梁底高程符合100年一遇行洪要求。

二、基本同意拟建桥梁对河道泄洪、河势稳定等影响评价和防治补救措施。

三、建桥后受桥梁布置的约束，主槽及滩地桥孔断面流速均有提高，因此应充分考虑水流冲刷对河槽、堤坡的影响，对建桥处河道深槽及堤防应进行防冲护砌。

四、（1）建设项目施工中禁止在河道内设置料场或预制件场；（2）施工期间接受河道主管部门的检查，被检查单位应如实提供情况，如发现未按审查意见或经审核的施工安排的要求进行施工的，或者出现涉及河道防洪与建设项目防汛安全方面的问题，河道主管部门提出意见后，建设单位必须执行。

五、工程建成后，建设单位应责成施工单位清除河道内建筑垃圾，恢复河道原貌。涉河工程完工后，建设单位应及时组织由水行政主管部门参加的涉河工程竣工验收，验收合格后方可启用。

附件：云浮新成工业园东园麟凤桥、骑龙桥建设工程防洪评价报告专家评审意见（2022年6月7日）

新兴县水务局

2022年7月21日

附件